**附件：**

## 市委党校校园主入口广场亮化提升项目报价单

报价单位：（加盖公章） 联系人：（联系电话）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 路灯 | 6米高，9灯头，3mm镀锌钢管，外喷氟碳漆。含安装成套光源，管内及基础内管线、电缆。 | 6个 |  |  |
| 2 | 庭院灯 | 4米高，5灯头，3mm镀锌钢管，外喷氟碳漆。含安装成套光源，管内及基础内管线、电缆。 | 2个 |  |  |
| 3 | 基础开挖、破除及清理 |  | 8项 |  |  |
| 4 | 基础浇筑、预埋螺栓 |  | 8项 |  |  |
| 5 | 基础周边石材修复 |  | 8项 |  |  |
| 6 | 广场花岗岩破除及修复 | 破除铺装板，相同板材修复 | 150m2 |  |  |
| 7 | 路灯管线 | 包含电缆、穿线管 | 190m |  |  |
| 8 | 控制箱 |  | 1个 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 备注：此报价单含所有设施措施税费等相关费用 |

规格参数：灯体总高度5.8米，整体采用Q235镀锌钢材，灯臂花纹为镀锌钢板激光镂空雕刻焊接成型，透光罩采用防紫外线乳白亚克力。光源为景观亮化功能，下层四个灯臂，各装大功率LED60W投光灯照明。光源采用飞利浦芯片。灯臂与主杆采用不锈钢螺丝固定结构，灯体表面采用静电喷涂防腐处理。灯具设计美观简洁，亮化照明一体功能。安装维护方便，灯体表面光滑平整，整洁简约时尚。电压：220V；功率：4\*60W+9\*30W；色温：4000K；防护等级：IP65